pc1+pc2

em μ

μgate

pc1

μgate

PU pc2

S1

pc1*pc2

Gate

μdt

fc

tpbh

DT

μμ

thathbthcthdDAQIO10,1

fadc1 fadc2 clock fadc3

S2 S2a

Ev AND

Gate gen 10 s

IO507

S*S2a

500ns

300ns

Sc 1/2 DT reset Sc

EL1 EL2

reset el1 el2 μ/k

3- 14

Drift gate

SIR master fan

AF AL

1*2 15+16

1/k

Ev OR